BPOWER YBC-HF1220A
Návod k obsluze
Nabíječka autobaterií 6V / 12V
Nabíjecí proudy: 2A / 10A / 20A / AUTO 0–20A | Startovací proud: 75A


1. Bezpečnostní pokyny
1. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. Obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny. Může být potřeba se k nim v budoucnu vrátit.
2. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
3. Nevystavujte nabíječku dešti ani sněhu.
4. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
5. Při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
6. Ujistěte se, že napájecí kabel je veden tak, aby po něm nikdo nešlapal a nebyl jinak mechanicky namáhán.
7. Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud to není nezbytné. Použití nevhodného prodlužovacího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud jej musíte použít: a) kolíky zástrčky musí odpovídat nabíječce; b) kabel musí být správně zapojen a v dobrém stavu; c) pro délku do 15 m použijte průřez minimálně 1,5 mm².
8. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Poškozenou část nechte vyměnit kvalifikovanou osobou.
9. Nepoužívejte nabíječku, pokud utrpěla silný náraz, spadla nebo byla jinak poškozena.
10. Nabíječku nerozebírejte. Nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
11. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte nabíječku ze zásuvky před jakoukoliv údržbou nebo čištěním. Vypnutí ovládacích prvků toto riziko neodstraní.
12. VAROVÁNÍ – RIZIKO VÝBUCHU PLYNŮ: Práce v blízkosti olověné baterie je nebezpečná. Baterie vytvářejí výbušné plyny během běžného provozu. Proto si před každým použitím nabíječky přečtěte tento návod a dodržte všechny pokyny.
13. OSOBNÍ BEZPEČNOST:
a) V blízkosti olověné baterie by měla být vždy další osoba na doslech.
b) Mějte v blízkosti dostatek čisté vody a mýdla pro případ kontaktu s kyselinou.
c) Používejte ochranu očí a chraňte pokožku při práci s baterií.
d) Pokud se kyselina dostane na kůži nebo oděv, okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do oka, vyplachujte studenou vodou alespoň 10 minut a okamžitě vyhledejte lékaře.
e) NIKDY nekuřte a nedovolte jiskry nebo otevřený oheň v blízkosti baterie nebo motoru.
f) Buďte zvláště opatrní, aby na baterii nespadl kovový nástroj – mohl by způsobit zkrat nebo jiskření a následný výbuch.
g) Při práci s olověnou baterií odložte prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky. Olověná baterie může vytvořit zkratový proud dostatečný k přivaření kovu ke kůži.
h) Při nabíjení LiFePO4 baterií vyberte režim LiFePO4. Nabíjení lithiového akumulátoru pod jiným režimem (AGM, GEL, STD) může způsobit výbuch baterie!
i) NIKDY nenabíjejte zamrzlou baterii.


2. Příprava k nabíjení
2.1 Baterie ve vozidle
VAROVÁNÍ: Jiskra v blízkosti baterie může způsobit výbuch. Pro minimalizaci rizika:
a) Umístěte kabely tak, aby nemohly být poškozeny kapotou, dveřmi nebo pohyblivými částmi motoru.
b) Udržujte vzdálenost od ventilátoru, řemenů, řemenic a dalších pohyblivých částí.
c) Zkontrolujte polaritu pólů: KLADNÝ (+) pól má obvykle větší průměr než ZÁPORNÝ (−).
d) Zjistěte, který pól baterie je uzemněn (připojen) k podvozku vozidla.
e) U vozidel se záporným uzemněním (většina vozidel): Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie. ČERNOU (−) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru, co nejdále od baterie. Nepřipojujte k palivovému potrubí ani plechovým částem karoserie.
f) U vozidel s kladným uzemněním: Připojte ČERNOU (−) svorku k ZÁPORNÉMU pólu baterie. ČERVENOU (+) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru.
g) Po nabití: nejprve odpojte nabíječku ze sítě, poté svorku z podvozku a nakonec svorku z pólu baterie.
2.2 Umístění nabíječky
a) Umístěte nabíječku co nejdále od baterie, jak to výstupní kabely dovolí.
b) Nikdy neumisťujte nabíječku přímo nad nabíjenou baterii.
c) Zabraňte kontaktu kyseliny s nabíječkou.
d) Neprovozujte nabíječku v uzavřeném prostoru.
e) Nestavte baterii na nabíječku.
2.3 Připojení DC svorek
a) Připojujte a odpojujte svorky pouze při vypnuté nabíječce a odpojeném síťovém kabelu. Nedovolte, aby se svorky navzájem dotýkaly.
b) Červenou svorku připojte ke kladnému pólu, černou k zápornému pólu. Ujistěte se, že spojení je pevné.
2.4 Příprava k nabíjení
a) Pokud je nutné baterii vyjmout z vozidla, vždy nejprve odpojte uzemněnou svorku. Ujistěte se, že jsou vypnuty všechny spotřebiče.
b) Zajistěte dostatečné větrání prostoru kolem baterie.
c) Očistěte póly baterie. Dávejte pozor, aby se koroze nedostala do kontaktu s očima.
d) Nabíječka je určena pro 230V AC. Před použitím ověřte kompatibilitu.
e) Prostudujte specifické pokyny výrobce baterie pro nabíjení.
f) Zjistěte napětí baterie z technického průkazu vozidla a ujistěte se, že je přepínač nastaven na správné napětí.
2.5 Baterie mimo vozidlo
a) Zkontrolujte polaritu pólů baterie.
b) Vzdálenost mezi baterií a nabíječkou musí být minimálně 0,6 m.
c) Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie.
d) Postavte se co nejdále od baterie a připojte ČERNOU (−) svorku k ZÁPORNÉMU pólu.
e) Nedívejte se na baterii při připojování poslední svorky.
f) Při odpojování postupujte v opačném pořadí.
g) Lodní baterie musí být před nabíjením vyjmuta z lodě.
2.6 Doba nabíjení
a) Otestujte stav baterie hydrometrem nebo elektronickým testerem.
b) Zjistěte kapacitu baterie v Ah nebo Rezervní kapacitě.
c) Vzorec pro výpočet doby nabíjení:
   Kapacita (Ah) × Procento potřebného nabití × 1,25 ÷ Nastavený proud (A) = Doba nabíjení (hod)
d) Převod Rezervní kapacity na Ah: (Rezervní kapacita ÷ 2) + 15,5 = Ah
e) Doby nabíjení jsou přibližné a liší se podle stavu baterie.


3. Obsluha
3.1 Ovládací panel
Na panelu je digitální LED displej a pět tlačítek:
Start/Stop: Spuštění a zastavení nabíjení.
Mode: Výběr režimu – 6V, 12V, 75A START (12V), 13,6V napájecí zdroj.
Type: Výběr typu baterie – LiFePO4, AGM, GEL, STD. Jmenovitá kapacita baterií: 1,2–300Ah.
Rate: Výběr nabíjecího proudu – 6V: 2/10/20A | 12V: 2/10/20A | AUTO 0–20A.
TEST: Test napětí alternátoru.
3.2 Nabíjecí proudy a jejich použití
75A START (12V) – Startování vozidla s vybitou baterií.
20A (12V) – Nabíjení velkých 12V baterií (osobní automobily, lodě).
10A (12V) – Nabíjení malých 12V baterií (zahradní traktory, motorky).
2A (12V) – Nabíjení malých 12V baterií (údržba).
10/20A (6V) – Nabíjení velkých 6V baterií.
2A (6V) – Nabíjení malých 6V baterií.
POZOR: V tomto režimu se nabíječka automaticky nevypíná. Baterii průběžně sledujte. Pokud nemáte informace o baterii, vždy nabíjejte malým proudem.
3.3 Postup nabíjení
1. Zjistěte potřebnou dobu nabíjení.
2. Připojte nabíječku k baterii dle pokynů pro připojení svorek (kap. 2.3).
3. Připojte nabíječku k zásuvce 230V.
4. Tlačítkem Rate nastavte nabíjecí proud.
5. Tlačítkem Type nastavte typ baterie (LiFePO4, AGM, GEL, STD).
6. Tlačítkem Mode nastavte napětí (6V/12V).
7. Stiskněte Start/Stop pro zahájení nabíjení.
8. Po dokončení nabíjení stiskněte Start/Stop a odpojte nabíječku ze zásuvky.
Poznámky:
1. Po 2 minutách zobrazení napětí v reálném čase se displej automaticky vypne pro úsporu energie. Stiskněte libovolné tlačítko pro opětovné zapnutí.
2. Vždy zvolte správný typ baterie. LiFePO4 baterie NIKDY nenabíjejte v režimu AGM, GEL nebo STD!


3.4 Automatický 9stupňový nabíjecí proces
Fáze 1 – Diagnostika
Nabíječka analyzuje, zda baterie může přijmout nabití, a zabrání nabíjení vadné baterie.
Fáze 2 – Desulfatace (kromě LiFePO4)
Nabíječka dokáže obnovit většinu hluboko vybitých baterií s napětím od minimálně 1,5 ± 0,5V.
Fáze 3 – Předběžné nabíjení
Pokud je napětí baterie nižší než 12V, nabíječka začne nabíjet malým proudem pro lepší ochranu baterie.
Fáze 4 – Měkký start
Nabíjecí proud se postupně zvyšuje na maximální hodnotu – nikdy ne skokově.
Fáze 5 – CC1/CC2/CC3 (konstantní proud)
Nabíječka automaticky přizpůsobuje nabíjecí proud podle stavu baterie v režimu konstantního proudu, což prodlužuje životnost baterie.
Fáze 6 – CV (konstantní napětí)
Baterie je téměř plně nabita. Napětí se udržuje na přibližně 14,6V DC.
Fáze 7 – Klidová fáze
Nabíječka se vypne při plném nabití a dosahuje vysoké energetické účinnosti.
Fáze 8 – Rekondice (kromě LiFePO4)
Pokud napětí plně nabité baterie klesne na 12,8V během 2 minut, nabíječka automaticky vyhodnotí stav.
Fáze 9 – Obnova
Nabíječka sleduje plně nabitou baterii. Pokud napětí klesne pod 12,8V DC, automaticky se spustí nabíjení od fáze 3 do fáze 6.
DŮLEŽITÉ: LiFePO4 baterie nabíjejte POUZE v režimu LiFePO4. Lithiové baterie nepodporují fáze 2 a 8. Nedodržení může způsobit výbuch baterie!
3.5.1 Startovací funkce (BOOST START)
1. Připojte nabíječku k baterii dle kap. 2.3.
2. Připojte nabíječku k zásuvce.
3. Nabíjejte baterii alespoň 5 minut před pokusem o startování.
4. Nastavte režim na 75A START a stiskněte Start.
5. Nastartujte vozidlo do 30 sekund. Po startování začne odpočet 180 sekund pro ochlazení.
POZOR: Netočte startérem déle než 5 sekund. Nadměrné startování může způsobit přehřátí a poškození. Pokud vozidlo nenastartuje, nechte nabíječku dále nabíjet baterii. Před odpojením svorek vždy nejprve odpojte nabíječku ze zásuvky.
3.5.2 Test alternátoru
1. NEPŘIPOJUJTE k síťovému napájení.
2. Připojte červenou svorku ke kladnému pólu alternátoru, černou k zápornému.
3. Na panelu se zobrazí aktuální napětí. Stiskněte TEST.
– Napětí 13,3V–15,5V: LED OK svítí zeleně – alternátor je v pořádku.
– Napětí pod 13,3V: LED NG svítí červeně – alternátor je vadný.
– Napětí nad 15,5V: LED NG svítí červeně – alternátor je vadný.
3.5.3 Další funkce
a) Paměť posledního nastavení.
b) Režim napájení 13,6V – napájení zařízení ve vozidle.
c) Automatická volba proudu 0–15A.
d) Plně automatické řízení mikroprocesorem.
e) Kompletní sada ochran: zkrat, přepólování, přetížení, přehřátí.
f) Minimální nabíjecí napětí baterie: 0,5V.
g) Vysokofrekvenční rekondice.
h) Digitální LED displej.
i) Robustní kovové pouzdro.


4. Chybové kódy
	Kód
	Stav
	Možná příčina
	Řešení

	Er1
	Napětí baterie je nižší než 0,5V před nabíjením.
	Baterie je vadná.
	Vyměňte baterii.

	Er1
	Nabíjení nezačíná.
	Svorky nejsou připojeny k baterii nebo se dotýkají navzájem.
	Připojte baterii pevně a správně.

	Er1
	Nabíjení nezačíná.
	Napětí baterie neodpovídá zvolenému režimu.
	Ověřte, že napětí baterie odpovídá nastavenému režimu (6V/12V).

	Er2
	Napětí baterie je po 30 min nabíjení nižší než 9V (12V) nebo 4,5V (6V). Baterie není plně nabita po 24 hodinách.
	Baterie je vadná.
	Vyměňte baterii.

	Er2
	Napětí baterie je po 30 min nabíjení nižší než 9V (12V) nebo 4,5V (6V). Baterie není plně nabita po 24 hodinách.
	K baterii může být připojena zátěž.
	Odpojte zátěž a zkuste znovu.

	Er2
	Napětí baterie je po 30 min nabíjení nižší než 9V (12V) nebo 4,5V (6V). Baterie není plně nabita po 24 hodinách.
	Nabíjecí proud je příliš nízký.
	Zvolte vyšší nabíjecí proud.

	Er3
	Teplota nabíječky je příliš vysoká.
	Vysoká okolní teplota.
	Zajistěte dostatečné větrání. Nabíječka po ochlazení automaticky obnoví nabíjení.

	Er4
	Přepólování.
	Svorky jsou připojeny opačně.
	Připojte baterii správně.




5. Údržba
Tato nabíječka vyžaduje minimální údržbu. Dodržováním několika pravidel prodloužíte její životnost.
PŘED JAKOUKOLIV ÚDRŽBOU NEBO ČIŠTĚNÍM VŽDY ODPOJTE NABÍJEČKU ZE SÍTĚ.
a) Skladujte na čistém a suchém místě.
b) Kabely sviňte, když nabíječku nepoužíváte.
c) Pouzdro a kabely čistěte mírně vlhkým hadříkem.
d) Korozi ze svorek odstraňte roztokem vody a jedlé sody.
e) Pravidelně kontrolujte kabely, zda nemají praskliny nebo jiné poškození.
f) VAROVÁNÍ: Všechny ostatní opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

Pouze pro vnitřní použití.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.

BPOWER – www.baterie.com.pl
Distributor pro ČR: Autobaterie Vrána – www.autobaterievrana.cz




