BPOWER YBC-HF24100A
Návod k obsluze
Automatická nabíječka a udržovač baterií 12V / 24V
Nabíjecí proudy: 5A / 10A / 30A / 50A / 60A / 100A
S funkcí napájecího zdroje pro flash-reprogramování


Úvod
Nabíječka a udržovač baterií BPOWER YBC-HF24100A s funkcí napájecího zdroje je určena pro efektivní nabíjení 12V a 24V baterií – olověných (AGM, STD, GEL, EFB) i LiFePO4 (LFP). Zároveň poskytuje stabilní napájecí zdroj s výstupem 13,6V / max. 100A (pro 12V baterie) a 27,2V / max. 100A (pro 24V baterie).
Nabíječka je postavena na nejnovějších nabíjecích technologiích a splňuje vysoké standardy kvality. Tento návod vysvětluje, jak nabíječku bezpečně a efektivně používat. Prosíme, přečtěte si jej pečlivě a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní opatření.
Důležité bezpečnostní pokyny
PŘED POUŽITÍM SI TENTO NÁVOD DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Varování
Nabíjení baterií může produkovat výbušné plyny. Pro zajištění bezpečnosti zabraňte vzniku otevřeného ohně a jiskření. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
Při práci s bateriemi nebo v jejich blízkosti vždy používejte ochranu očí a chraňte pokožku.
Používejte pouze ve vnitřních prostorách nebo na chráněných místech venku. Nevystavujte dešti ani sněhu.
Nabíječka je určena pro nabíjení 12V a 24V dobíjecích olověných (AGM, STD, GEL, EFB) a LiFePO4 (LFP) baterií dle specifikací.
NEPOKOUŠEJTE se nabíjet nedobíjecí (jednorázové) baterie.
NENABÍJEJTE jiné typy baterií, jako je Nikl-kadmium (NiCad), Nikl-metal-hydrid (Ni-MH) nebo suché články.
NEPOUŽÍVEJTE jiný režim než LFP pro nabíjení LiFePO4 baterií.
NIKDY nenabíjejte zamrzlou baterii.
Během nabíjení musí být baterie umístěna v dobře větraném prostoru, mimo dosah otevřeného ohně nebo zdrojů vznícení.
NEKUŘTE v blízkosti baterie ani při manipulaci s ní.
Tato nabíječka není určena k použití osobami se sníženými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi. Osoby bez zkušeností nebo znalostí (včetně dětí) musí být pod dohledem nebo poučeny.
Malé děti musí být pod dohledem, aby si s nabíječkou nehrály.
Před připojením nebo odpojením baterie odpojte nabíječku od síťového napájení 230V.
Nabíječku připojujte pouze do bezpečnostně schválené elektrické zásuvky.
Připojení k síti musí odpovídat národním elektrotechnickým předpisům.
NEPOUŽÍVEJTE nabíječku, pokud je poškozený síťový kabel. Nechte jej vyměnit kvalifikovaným technikem.
Z baterie mohou unikat žíraviny. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) včetně ochrany očí a kryté pokožky. Při kontaktu s kyselinou baterie omývejte postižené místo velkým množstvím vody nejméně 10 minut a okamžitě vyhledejte lékaře.


Přehled produktu
Části nabíječky
1. Síťový přívodní kabel (AC)
2. Tlačítko výběru režimu (MODE)
3. Hlavní LCD displej
4. Levé tlačítko výběru (Left)
5. Pravé tlačítko výběru (Right)
6. Tlačítko START / STOP / ENTER
7. Výstupní svorky (kleště)
8. Anderson konektor (výstup)
9. Hlavní vypínač ON/OFF
Obsah balení
Nabíječka: 1 ks
Návod k obsluze: 1 ks
LCD displej
Hlavní menu nabízí 4 režimy:
Ikona blesku: Režim nabíjení (Charge Mode)
Ikona ∞: Režim napájecího zdroje (Power Supply Mode)
Ikona ✓/✗: Režim testu a vyhodnocení alternátoru (Alternator Test)
Ikona klíče: Režim opravy a rekondice baterie (Battery Repair & Recondition)


Pokyny před nabíjením
Příprava k nabíjení
a) Pokud je nutné baterii vyjmout z vozidla, vždy nejprve odpojte uzemněnou svorku. Ujistěte se, že jsou vypnuty všechny spotřebiče, aby nedošlo ke vzniku jiskry.
b) Zajistěte dobré větrání prostoru kolem nabíjené baterie.
c) Očistěte póly baterie. Dávejte pozor, aby se koroze nedostala do kontaktu s očima.
d) U baterií se zátkami doplňte destilovanou vodu do úrovně doporučené výrobcem. Nepřeplňujte. U bezúdržbových baterií (VRLA/AGM) postupujte podle pokynů výrobce.
e) Prostudujte specifické pokyny výrobce baterie pro nabíjení a doporučené nabíjecí proudy.
f) Zjistěte napětí baterie z technického průkazu vozidla a ujistěte se, že je nastaveno správné výstupní napětí.
Umístění nabíječky
a) Umístěte nabíječku co nejdále od baterie, jak to výstupní kabely dovolí.
b) Nikdy neumisťujte nabíječku přímo nad nabíjenou baterii – plyny by ji mohly poškodit.
c) Zabraňte kontaktu kyseliny s nabíječkou při plnění nebo měření hustoty elektrolytu.
d) Neprovozujte nabíječku v uzavřeném prostoru a neomezujte ventilaci.
e) Nestavte baterii na nabíječku.
Připojení nabíječky k baterii – bezpečnostní pokyny pro DC svorky
a) Připojujte a odpojujte DC výstupní svorky pouze při odpojeném síťovém kabelu.
b) Nedovolte, aby se svorky navzájem dotýkaly.
c) Svorky připojujte k baterii a podvozku dle pokynů níže.
Postup při baterii ve vozidle
VAROVÁNÍ: Jiskra v blízkosti baterie může způsobit její výbuch. Pro minimalizaci rizika:
a) Umístěte kabely tak, aby nemohly být poškozeny kapotou, dveřmi nebo pohyblivými částmi motoru.
b) Udržujte vzdálenost od ventilátoru, řemenů, řemenic a dalších pohyblivých částí.
c) Zkontrolujte polaritu pólů: KLADNÝ (+) pól má obvykle větší průměr než ZÁPORNÝ (−).
d) Zjistěte, který pól baterie je uzemněn (připojen) k podvozku vozidla.
e) U vozidel se záporným uzemněním (většina vozidel): Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie. ČERNOU (−) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru, co nejdále od baterie. Nepřipojujte k palivovému potrubí ani plechovým částem karoserie.
f) U vozidel s kladným uzemněním: Připojte ČERNOU (−) svorku k ZÁPORNÉMU pólu baterie. ČERVENOU (+) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru.
g) Po nabití: nejprve vypněte nabíječku a odpojte síťový kabel, poté sundejte svorku z podvozku a nakonec svorku z pólu baterie.
Postup při baterii mimo vozidlo
a) Zkontrolujte polaritu pólů baterie.
b) Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie a ČERNOU (−) svorku k ZÁPORNÉMU pólu.
c) Při připojování poslední svorky se nedívejte na baterii.
d) Při odpojování postupujte v opačném pořadí a první spojení rozpojte co nejdále od baterie.
e) Lodní baterie musí být před nabíjením vyjmuta z lodi. Pro nabíjení na palubě je nutné speciální lodní zařízení.
Připojení k síťovému napájení
Po připojení svorek k baterii zapojte nabíječku do bezpečnostně schválené zásuvky 230V AC. Digitální displej se rozsvítí, což signalizuje, že je nabíječka pod napětím, a zobrazí aktuální napětí baterie.
Poznámka: Po zapnutí displej zpočátku svítí a po 2 minutách nečinnosti se automaticky ztlumí. Pro probuzení displeje jednou stiskněte tlačítko START/STOP/ENTER.


Nabíjení
Zapnutí nabíječky
Když je nabíječka připojena k síti, ale hlavní vypínač ON/OFF (9) je v poloze OFF, nabíječka není napájena. Zapněte hlavní vypínač – displej se rozsvítí a nabíječka bude připravena k provozu.
Aktivace režimu nabíjení
Krok 1: Zvolte režim nabíjení
Po správném připojení k baterii a síti zapněte nabíječku. Stiskem tlačítka MODE zvolte režim CHARGE (nabíjení).
Krok 2: Nastavte nabíjecí proud a typ baterie
VAROVÁNÍ: Pro LiFePO4 baterie POUZE režim LFP!
Krátkým stiskem tlačítka START/STOP/ENTER vstoupíte do režimu nabíjení. Levým a pravým tlačítkem vyberte typ baterie: STD, AGM, EFB, GEL nebo LFP. Volbu potvrďte tlačítkem START/STOP/ENTER.
Poté levým a pravým tlačítkem vyberte nabíjecí proud: 5A, 10A, 30A, 50A, 60A nebo 100A. Volbu potvrďte tlačítkem START/STOP/ENTER.
Krok 3: Zahájení nabíjení
Po nastavení typu baterie a nabíjecího proudu stiskněte tlačítko START/STOP/ENTER pro zahájení nabíjení. Ve spodní části displeje se zobrazí zvolený nabíjecí proud a typ baterie. V horní části se zobrazí fáze nabíjení. Uprostřed se zobrazuje stav nabití, napětí a proud.
Pokud je během nabíjení zjištěna vadná baterie, na displeji se objeví „BAD BATTERY", zazní bzučák po dobu 5 sekund a nabíjení se ukončí. Nabíječka se vrátí do pohotovostního režimu.
Po plném nabití baterie se na displeji zobrazí „COMPLETE". Pokud zůstane nabíječka připojena, automaticky přejde do udržovacího režimu (Maintenance Mode), který udržuje baterii v optimálním stavu.
Poznámka: Pokud nabíječka nedetekuje správně připojenou baterii nebo je baterie příliš slabá (pod 0,5V), zobrazí se varování „Check Connect" / „Low Voltage" a nabíjení se nespustí.
Krok 4: Odpojení
Pro odpojení nabíječky nejprve stiskněte tlačítko START/STOP/ENTER pro návrat do pohotovostního režimu. Poté odpojte nabíječku ze zásuvky. Nakonec odstraňte svorky z baterie v opačném pořadí, než jak byly připojeny.
Udržovací režim (Maintenance Mode)
V udržovacím režimu nabíječka průběžně sleduje napětí baterie. Nabíjení obnoví, když napětí klesne na 12,8V (12V baterie) nebo 25,6V (24V baterie), a tím udržuje baterii v optimálním stavu. Nabíječka do udržovacího režimu přechází automaticky po plném nabití.
Režim opravy a rekondice baterie
Režim opravy nebo rekondice se aktivuje či deaktivuje automaticky na základě analýzy stavu baterie. Během opravy nebo rekondice se zobrazí „RECONDITION" s pohybujícím se ukazatelem stavu.
Rekondici lze také spustit ručně: levým a pravým tlačítkem zvolte režim „RECONDITION" a potvrďte tlačítkem START/STOP/ENTER.
Poznámka: Tento režim je určen POUZE pro olověné baterie. Pro LiFePO4 (LFP) baterie nelze režim opravy a rekondice použít.


Režim napájecího zdroje (Power Supply Mode)
Nabíječka může fungovat také jako DC napájecí zdroj.
Poznámka: Zajistěte, aby zátěž nepřesáhla výstupní rozsah nabíječky a byla připojena se správnou polaritou.
Poznámka: Pro aktivaci režimu napájení musí být pro 12V baterie napětí > 9,0V, pro 24V baterie > 18,0V. Pokud je napětí nižší, displej zobrazí „Check Connect".
a) Po připojení nabíječky k zátěži ji zapojte do síťové zásuvky.
b) Levým a pravým tlačítkem zvolte režim POWER SUPPLY.
c) Levým a pravým tlačítkem nastavte správné výstupní napětí. Rozsah výstupu: 13,6V / max. 100A (12V baterie) až 27,2V / max. 100A (24V baterie).
d) Stiskem tlačítka START/STOP/ENTER spusťte režim napájení.
VAROVÁNÍ: Režim DC napájení vyžaduje dostatečný a nepřetržitý výstup. Funkce ochrany při odpojení baterie je v tomto režimu deaktivována. Před použitím vždy zajistěte správné a pevné připojení výstupních svorek.
Během provozu napájecího zdroje se na displeji zobrazuje aktuální výstupní proud v reálném čase.
Režim testu a vyhodnocení alternátoru
Nabíječka umí zhodnotit stav alternátoru vozidla.
a) Pro test alternátoru připojte nabíječku k baterii vozidla dle pokynů v části „Baterie ve vozidle". NEPŘIPOJUJTE nabíječku k síťovému napájení během testu.
b) Levým a pravým tlačítkem zvolte režim testu alternátoru. Zobrazí se napětí baterie.
c) Nastartujte motor vozidla.
d) Jednou stiskněte tlačítko START/STOP/ENTER. Výsledek se zobrazí na displeji:
   – „GOOD" – napětí 13,3–15,5V, alternátor nabíjí baterii správně.
   – „BAD" – napětí pod 13,3V nebo nad 15,5V, alternátor je vadný.
Poznámka: Výsledek testu je pouze orientační. V případě podezření na závadu doporučujeme podrobnější kontrolu odborníkem.
Vícejazyčný režim
Podržte tlačítko MODE po dobu 3 sekund pro vstup do rozhraní výběru jazyka. Levým a pravým tlačítkem vyberte jeden z 8 jazyků.


Údržba a skladování
Po každém použití zkontrolujte kabely a svorky, zda nejsou poškozené. Nabíječka neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné části. Otřete nabíječku měkkým hadříkem od prachu, kapalin a mastnoty. Skladujte v čistém a suchém prostředí při teplotě −20 °C až 60 °C.
Řešení problémů
	Problém / hlášení
	Možná příčina
	Řešení

	Check Connect / Low Voltage (Zkontrolujte připojení / Nízké napětí)
	Zkrat, špatné připojení.
	Zkontrolujte spojení mezi svorkami a baterií. Odstraňte problém a zkuste znovu.

	Check Connect / Low Voltage (Zkontrolujte připojení / Nízké napětí)
	Vadná nebo slabá baterie.
	Doporučuje se výměna baterie.

	Over Voltage (Přepětí)
	Nesprávně zvolené napětí baterie.
	Jmenovité napětí baterie neodpovídá nastavení. Zkontrolujte a upravte napětí.

	Reverse Warning (Přepólování)
	Svorky jsou připojeny opačně.
	Zkontrolujte polaritu svorek (kladný a záporný pól).

	Bad Battery (Vadná baterie)
	Připojení svorek je obrácené. Nabíječka nemusí detekovat přepólování, pokud je napětí baterie pod 1V.
	Zkontrolujte připojení, opravte polaritu a zkuste znovu.

	Check Input / Low AC (Zkontrolujte napájení / Nízké AC)
	Vstupní síťové napětí je nestabilní nebo příliš nízké.
	Zkontrolujte stav zdroje síťového napájení.

	Over Temperature (Přehřátí)
	Nabíječka se přehřívá.
	Zkontrolujte stav ventilátoru nebo počkejte, až nabíječka vychladne, pak pokračujte v používání.




Technické parametry
	Model
	YBC-HF24100A

	Typ nabíječky
	Inteligentní automatická – 9stupňová

	Vstupní napětí
	230V AC 50Hz

	Vstupní proud
	15,5A

	Jmenovité výstupní napětí
	12V, 24V

	Výstupní proud
	5A / 10A / 30A / 50A / 60A / 100A (12V)
5A / 10A / 30A / 50A / 60A / 100A (24V)

	Režim napájecího zdroje
	13,6V / max. 100A (12V baterie)
27,2V / max. 100A (24V baterie)

	Typy baterií
	Olověné (AGM, STD, GEL, EFB) a LiFePO4 (LFP)
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