BPOWER YBC-HF2430A
Návod k obsluze
Přenosná nabíječka autobaterií 12V / 24V
Nabíjecí proudy: 5A / 10A / 20A / 30A

1. Bezpečnostní pokyny a upozornění
1. POZOR: Během nabíjení musí být baterie umístěna v dobře větraném prostoru, co nejdále od otevřeného ohně nebo zdrojů jiskření.
2. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. Obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny. Před použitím si jej důkladně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.
3. Nabíječka je určena pro nabíjení 12V a 24V dobíjecích baterií typu AGM, GEL, WET (zaplavené), EFB a lithium-železo-fosfátových (LiFePO4/LFP). Nepoužívejte ji pro jiné typy lithiových baterií. Pro LiFePO4 baterie vždy zvolte režim LFP. Nabíjejte vždy pouze jednu baterii najednou.
4. Nepokoušejte se nabíjet nedobíjecí (jednorázové) baterie.
5. Nabíječka není určena k napájení nízkonapěťových elektrických systémů jiných než startovací systémy motorových vozidel. Nepoužívejte ji k nabíjení suchých článků běžně používaných v domácích spotřebičích - hrozí jejich roztržení, zranění osob a poškození majetku.
6. NIKDY nenabíjejte zamrzlou baterii.
7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem nabíječky, může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
8. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami bez dostatečných zkušeností, pokud k tomu nedostaly pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
9. Děti musí být pod dohledem, aby si s nabíječkou nehrály.
10. Používejte pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte dešti ani sněhu.
11. Při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
12. Ujistěte se, že napájecí kabel je veden tak, aby po něm nikdo nešlapal, nezakopával o něj a nebyl jinak mechanicky namáhán.
13. Před připojením nebo odpojením svorek od baterie vždy odpojte nabíječku ze sítě.
14. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Poškozené součásti nechte vyměnit kvalifikovanou osobou.
15. Nepoužívejte nabíječku, pokud utrpěla silný náraz, spadla nebo byla jinak poškozena.
16. Nabíječku nerozebírejte. Pokud je potřeba oprava, svěřte ji kvalifikovanému technikovi. Nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
17. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte nabíječku ze zásuvky před jakoukoli údržbou nebo čištěním. Vypnutí ovládacích prvků toto riziko neodstraní.
18. Při práci s olověnými bateriemi vždy používejte ochranu očí a chraňte pokožku.
19. Pokud se kyselina z baterie dostane na kůži nebo oděv, okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do oka, vyplachujte studenou vodou alespoň 10 minut a okamžitě vyhledejte lékaře.
20. VAROVÁNÍ: Výbušné plyny. Zabraňte přístupu otevřeného ohně a jiskření. Nekuřte v blízkosti baterie. Zajistěte dostatečné větrání.
21. Nepoužívejte nevhodný prodlužovací kabel. Pokud musíte prodlužovací kabel použít, ujistěte se, že zástrčka odpovídá nabíječce a přívodní kabel má průřez min. 1,0 mm², výstupní min. 4 mm².


2. Pokyny k nabíjení
Příprava k nabíjení
a) Pokud je nutné baterii vyjmout z vozidla, vždy nejprve odpojte uzemněnou (zápornou) svorku. Ujistěte se, že jsou vypnuty všechny spotřebiče ve vozidle.
b) Zajistěte dostatečné větrání prostoru kolem baterie během nabíjení.
c) Očistěte póly baterie. Dávejte pozor, aby se koroze nedostala do kontaktu s očima.
d) U baterií se zátkami doplňte destilovanou vodu do úrovně doporučené výrobcem. Nepřeplňujte. U bezúdržbových baterií postupujte podle pokynů výrobce.
e) Dodržujte specifické pokyny výrobce baterie pro nabíjení a doporučené nabíjecí proudy.
Umístění nabíječky
a) Umístěte nabíječku co nejdále od baterie, jak to výstupní kabely dovolí.
b) Nikdy neumisťujte nabíječku přímo nad nabíjenou baterii - plyny z baterie by ji mohly poškodit.
c) Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s nabíječkou.
d) Neprovozujte nabíječku v uzavřeném prostoru a neomezujte ventilaci.
e) Nestavte baterii na nabíječku.
Připojení DC svorek
a) Připojujte a odpojujte DC výstupní svorky pouze při vypnuté nabíječce a odpojeném síťovém kabelu. Nikdy nedovolte, aby se svorky navzájem dotýkaly.
b) Svorky na póly baterie nasaďte pevně a mírně jimi pohybujte pro zajištění dobrého kontaktu.
Baterie ve vozidle
a) Umístěte kabely tak, aby nemohly být poškozeny kapotou, dveřmi nebo pohyblivými částmi motoru.
b) Udržujte vzdálenost od ventilátorových řemenů, řemenic a dalších pohyblivých částí.
c) Zkontrolujte polaritu pólů: KLADNÝ (+) pól má obvykle větší průměr než ZÁPORNÝ (-).
d) Zjistěte, který pól baterie je uzemněn (připojen) k podvozku vozidla.
e) U vozidel se záporným uzemněním (většina vozidel): Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie. ČERNOU (-) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru, co nejdále od baterie. Nepřipojujte k palivovému potrubí ani plechovým částem karoserie.
f) U vozidel s kladným uzemněním: Připojte ČERNOU (-) svorku k ZÁPORNÉMU pólu baterie. ČERVENOU (+) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru.
g) Poté připojte nabíječku k elektrické síti.
h) Po nabití: nejprve odpojte nabíječku ze sítě, poté odstraňte svorku z podvozku a nakonec svorku z pólu baterie.
Baterie mimo vozidlo
a) Zkontrolujte polaritu pólů baterie.
b) Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie.
c) Postavte se co nejdále od baterie a připojte ČERNOU (-) svorku k ZÁPORNÉMU pólu.
d) Poté připojte nabíječku k elektrické síti.
e) Při odpojování postupujte v opačném pořadí.
Doba nabíjení
a) Zjistěte jmenovitou kapacitu (Ah) a doporučený nabíjecí proud z typového štítku baterie.
b) Nastavte nabíjecí proud (ne vyšší než doporučený proud baterie).
c) Přibližná doba nabíjení: Kapacita (Ah) / Nabíjecí proud (A) x 1,25 = Doba nabíjení (hod).
d) Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie.


3. Funkce a ovládání
Ovládací panel
Na LCD displeji se nachází čtyři tlačítka: MODE, Doprava, Dolů a Enter.
1. MODE: Výběr funkce - A. Nabíjení, B. Napájecí zdroj, C. Test alternátoru, D. Výběr jazyka.
2. Doprava: Přesunutí na další volbu na displeji.
3. Dolů: V režimu nabíjení nastavení napětí, typu baterie a proudu. V režimu napájecího zdroje nastavení výstupního napětí.
4. Enter: Potvrzení volby a spuštění/zastavení vybrané funkce.
A. Režim nabíjení
Postup nastavení:
1. Tlačítkem Dolů zvolte napětí: 12V nebo 24V.
2. Tlačítkem Doprava přejděte na výběr typu baterie.
3. Tlačítkem Dolů zvolte typ baterie: STD, AGM, GEL, EFB nebo LFP.
4. Tlačítkem Doprava přejděte na výběr nabíjecího proudu.
5. Tlačítkem Dolů zvolte nabíjecí proud: 5A, 10A, 20A nebo 30A.
6. Stiskněte Enter pro zahájení nabíjení.
Během nabíjení displej zobrazuje aktuální napětí, proud a kapacitu baterie.
Volba nabíjecího proudu
5A - malé baterie (motorky, zahradní traktory, skútry). Pokud neznáte kapacitu baterie, použijte toto nastavení.
10A - středně velké baterie (malé dodávky, lehké nákladní vozy).
20A - velké baterie (osobní automobily, lehké nákladní vozy).
30A - velmi velké baterie (nákladní vozy, lodě).
Typy baterií
STD (standardní zaplavené), AGM, GEL, EFB a LFP (lithium-železo-fosfátové).
POZOR: Režim LFP je určen výhradně pro LiFePO4 baterie!
B. Režim napájecího zdroje
Stiskněte MODE a poté Enter pro aktivaci. Výchozí výstupní napětí je 13,6V. Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu 12-14,9V tlačítkem Dolů. Ochrana proti přepólování a zkratu je v tomto režimu aktivní.
C. Test alternátoru
Po výběru tohoto režimu LCD zobrazí aktuální napětí. Po stisknutí Enter se zobrazí historické maximální napětí. Pokud je napětí v rozsahu 13,3V-15,5V, displej zobrazí OK. Pokud je mimo tento rozsah, displej zobrazí NOT OK.
D. Výběr jazyka
Na displeji lze přepínat mezi angličtinou a dalšími jazyky.


4. Fáze nabíjení (příklad pro 12V)
1. Diagnostika
Nabíječka analyzuje, zda lze baterii nabít. Displej zobrazí příslušné hlášení: WRONG CONNECTION (svorky nejsou správně připojeny nebo zkrat), Over-voltage (napětí baterie je příliš vysoké), Reverse (přepólované svorky), BAD BATTERY (baterie je vadná a musí být vyměněna).
2. Předběžné nabíjení a měkký start
Pokud je napětí baterie nižší než 12V, nabíječka začne nabíjet malým proudem a postupně jej zvyšuje na nastavený konstantní proud.
3. Hlavní nabíjení (konstantní proud - CC)
Fáze rychlého nabíjení. Nabíječka automaticky přizpůsobuje nabíjecí proud podle stavu baterie, čímž prodlužuje její životnost.
4. Absorpce (konstantní napětí - CV)
Nabíjecí napětí se udržuje na přibližně 14,6V, zatímco nabíjecí proud postupně klesá, dokud není baterie plně nabita.
5. Klidová fáze
Když baterie dosáhne plného nabití a nabíjecí proud klesne na 0, nabíječka přeruší výstup a po stanovenou dobu měří pokles napětí.
6. Dobíjecí fáze
Pokud napětí plně nabité baterie po 2 minutách poklesne, nabíječka automaticky spustí opětovné nabíjení (fáze 1-5).
7. Rekondice
Pokud napětí plně nabité baterie neklesne do 2 minut, nabíječka přejde do režimu rekondice a nabíjí baterii vyšším napětím pro obnovu kapacity.


5. Ochrana baterie
a) Ochrana proti přepólování
Aktivuje se při prohození svorek. Na LCD se zobrazí WARNING Reverse.
b) Ochrana proti zkratu
Aktivuje se při zkratu svorek. Na výstupní kabely není přiváděn žádný proud. LCD zobrazí WARNING WRONG CONNECTION.
c) Ochrana proti přepětí
Aktivuje se, pokud je nabíječka nastavena na nižší napětí, než má připojená baterie. LCD zobrazí WARNING Over-voltage.
d) Diagnostika baterie
Nabíječka průběžně sleduje stav baterie. Pokud napětí během nabíjení nestoupá přiměřeně nebo je překročena maximální doba nabíjení, LCD zobrazí WARNING BAD BATTERY.
e) Ochrana proti přehřátí
Pokud vnitřní teplota nabíječky stoupne příliš vysoko, nabíjecí proud se automaticky sníží. LCD zobrazí WARNING Over-temperature. Po ochlazení nabíječka automaticky obnoví nabíjení.
6. Řešení problémů
	Stav
	Možná příčina
	Řešení

	Vadná baterie
	Napětí baterie nestoupá nebo je překročena max. doba nabíjení.
	Nechte baterii otestovat odborníkem nebo ji vyměňte.

	Baterii nelze nabít
	Nabíječka není zapojena do zásuvky.
	Zkontrolujte zapojení do sítě a zda LCD displej svítí.

	Baterii nelze nabít
	Nesprávné připojení svorek.
	Odpojte nabíječku, zkontrolujte správnost připojení kladného a záporného pólu.

	Baterii nelze nabít
	Příliš vysoké napětí baterie (Over-voltage).
	Ověřte, že připojená baterie je 12V nebo 24V.

	Baterii nelze nabít
	Přehozené svorky (Reverse).
	Zkontrolujte správnost připojení svorek.



7. Údržba
Tato nabíječka vyžaduje minimální údržbu. Dodržováním několika pravidel prodloužíte její životnost.
PŘED JAKOUKOLI ÚDRŽBOU NEBO ČIŠTĚNÍM VŽDY ODPOJTE NABÍJEČKU ZE SÍTĚ.
1. Skladujte na čistém a suchém místě.
2. Kabely sviňte, když nabíječku nepoužíváte.
3. Pouzdro a kabely čistěte mírně vlhkým hadříkem.
4. Korozi ze svorek odstraňte roztokem vody a jedlé sody.
5. Pravidelně kontrolujte kabely, zda nemají praskliny nebo poškození.
6. VAROVÁNÍ: Veškeré ostatní opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
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