BPOWER YBC-HF4825A
Návod k obsluze
Nabíječka autobaterií 12V / 24V / 36V / 48V
Nabíjecí proudy: 5A / 10A / 25A | Napájecí zdroj: max. 25A


1. Bezpečnostní pokyny a upozornění
1. POZOR: Během nabíjení musí být baterie umístěna v dobře větraném prostoru, co nejdále od otevřeného ohně nebo zdrojů jiskření.
2. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. Obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny. Před použitím si jej důkladně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.
3. Nabíječka je určena pro nabíjení 12V a 24V dobíjecích baterií typu AGM, GEL, WET (zaplavené), EFB a lithium-železo-fosfátových (LiFePO4/LFP). Nepoužívejte ji pro jiné typy lithiových baterií. Pro LiFePO4 baterie vždy zvolte režim LFP. Nabíjejte vždy pouze jednu baterii najednou.
4. Nepokoušejte se nabíjet nedobíjecí (jednorázové) baterie.
5. Nabíječka není určena k napájení nízkonapěťových elektrických systémů jiných než startovací systémy motorových vozidel. Nepoužívejte ji k nabíjení suchých článků běžně používaných v domácích spotřebičích – hrozí jejich roztržení, zranění osob a poškození majetku.
6. NIKDY nenabíjejte zamrzlou baterii.
7. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem nabíječky, může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
8. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud k tomu nedostaly oprávnění nebo pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
9. Děti musí být pod dohledem, aby si s nabíječkou nehrály.
10. Používejte pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte dešti ani sněhu.
11. Při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel, abyste snížili riziko poškození.
12. Ujistěte se, že napájecí kabel je veden tak, aby po něm nikdo nešlapal, nezakopával o něj a nebyl jinak mechanicky namáhán.
13. Před připojením nebo odpojením svorek od baterie vždy odpojte nabíječku ze sítě.
14. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Poškozené součásti nechte vyměnit kvalifikovanou osobou.
15. Nepoužívejte nabíječku, pokud utrpěla silný náraz, spadla nebo byla jinak poškozena – nechte ji zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
16. Nabíječku nerozebírejte. Pokud je potřeba oprava, svěřte ji kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
17. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte nabíječku ze zásuvky před jakoukoli údržbou nebo čištěním. Vypnutí ovládacích prvků toto riziko neodstraní.
18. Při práci s olověnými bateriemi nebo v jejich blízkosti vždy používejte ochranu očí a chraňte pokožku.
19. Pokud se kyselina z baterie dostane na kůži nebo oděv, okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do oka, vyplachujte studenou vodou po dobu alespoň 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
20. VAROVÁNÍ: Výbušné plyny. Zabraňte přístupu otevřeného ohně a jiskření. Nekuřte v blízkosti baterie ani během nabíjení. Zajistěte dostatečné větrání.
21. Nepoužívejte nevhodný prodlužovací kabel – hrozí riziko požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud musíte prodlužovací kabel použít, ujistěte se, že: a) počet, velikost a tvar kolíků zástrčky odpovídá nabíječce; b) přívodní kabel má průřez alespoň 1,0 mm² a výstupní kabel alespoň 4 mm².


2. Pokyny k nabíjení
Příprava k nabíjení
a) Pokud je nutné baterii vyjmout z vozidla, vždy nejprve odpojte uzemněnou (zápornou) svorku. Ujistěte se, že jsou vypnuty všechny spotřebiče ve vozidle, abyste předešli vzniku jiskry.
b) Zajistěte dostatečné větrání prostoru kolem baterie během nabíjení.
c) Očistěte póly baterie. Dávejte pozor, aby se koroze nedostala do kontaktu s očima.
d) U baterií s uzavíratelnými zátkami doplňte destilovanou vodu do úrovně doporučené výrobcem baterie. Nepřeplňujte. U bezúdržbových baterií (bez zátek) postupujte podle pokynů výrobce baterie.
e) Dodržujte specifické pokyny výrobce baterie pro nabíjení a doporučené nabíjecí proudy.
Umístění nabíječky
a) Umístěte nabíječku co nejdále od baterie, jak to výstupní kabely dovolí.
b) Nikdy neumisťujte nabíječku přímo nad nabíjenou baterii – plyny z baterie by ji mohly poškodit.
c) Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s nabíječkou.
d) Neprovozujte nabíječku v uzavřeném prostoru a neomezujte ventilaci.
e) Nestavte baterii na nabíječku.
Připojení DC svorek
a) Připojujte a odpojujte DC výstupní svorky pouze při vypnuté nabíječce a odpojeném síťovém kabelu. Nikdy nedovolte, aby se svorky navzájem dotýkaly.
b) Svorky na póly baterie nasaďte pevně a mírně jimi pohybujte, aby byl zajištěn dobrý kontakt. Tím se sníží riziko jiskření.
Baterie ve vozidle
a) Umístěte kabely tak, aby nemohly být poškozeny kapotou, dveřmi nebo pohyblivými částmi motoru.
b) Udržujte vzdálenost od ventilátorových řemenů, řemenic a dalších pohyblivých částí.
c) Zkontrolujte polaritu pólů baterie: KLADNÝ (POS, P, +) pól má obvykle větší průměr než ZÁPORNÝ (NEG, N, −).
d) Zjistěte, který pól baterie je uzemněn (připojen) k podvozku vozidla.
e) U vozidel se záporným uzemněním: Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie. ČERNOU (−) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru, co nejdále od baterie. Nepřipojujte k palivovému potrubí, karburátoru ani plechovým částem karoserie.
f) U vozidel s kladným uzemněním: Připojte ČERNOU (−) svorku k ZÁPORNÉMU pólu baterie. ČERVENOU (+) svorku připojte k podvozku nebo bloku motoru.
g) Poté připojte nabíječku k elektrické síti.
h) Po nabití: nejprve odpojte nabíječku ze sítě, poté odstraňte svorku z podvozku a nakonec svorku z pólu baterie.
Baterie mimo vozidlo
a) Zkontrolujte polaritu pólů baterie.
b) Připojte ČERVENOU (+) svorku ke KLADNÉMU pólu baterie.
c) Postavte se co nejdále od baterie a připojte ČERNOU (−) svorku k ZÁPORNÉMU pólu.
d) Poté připojte nabíječku k elektrické síti.
e) Při odpojování postupujte v opačném pořadí.
f) Lodní baterie musí být před nabíjením vyjmuta z lodi.
Doba nabíjení
a) Zjistěte jmenovitou kapacitu (Ah) baterie a doporučený nabíjecí proud z typového štítku baterie.
b) Nastavte nabíjecí proud (ne vyšší než doporučený proud baterie).
c) Přibližná doba nabíjení: Kapacita baterie (Ah) ÷ Nabíjecí proud (A) × 1,25 = Doba nabíjení (hod)
d) Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie.


3. Funkce a ovládání
Ovládací panel
Na LCD displeji se nachází čtyři tlačítka: HOME (MODE), Doprava (►), Dolů (▼) a Enter (↵).
1. HOME (MODE): Stiskněte pro výběr funkce: A. Nabíjení, B. Napájecí zdroj, C. Test alternátoru, D. Výběr jazyka.
2. Doprava (►): Přesunutí na další volbu na displeji.
3. Dolů (▼): A. V režimu nabíjení – nastavení napětí, typu baterie a nabíjecího proudu. B. V režimu napájecího zdroje – nastavení výstupního napětí.
4. Enter (↵): Potvrzení volby a spuštění/zastavení vybrané funkce.
A. Režim nabíjení
Postup nastavení:
1. Tlačítkem Dolů (▼) zvolte napětí: 12V, 24V, 36V nebo 48V.
2. Tlačítkem Doprava (►) přejděte na výběr typu baterie.
3. Tlačítkem Dolů (▼) zvolte typ baterie: STD, AGM, GEL, EFB nebo LFP.
4. Tlačítkem Doprava (►) přejděte na výběr nabíjecího proudu.
5. Tlačítkem Dolů (▼) zvolte nabíjecí proud: 5A, 10A nebo 25A.
6. Stiskněte Enter (↵) pro zahájení nabíjení.
Během nabíjení displej zobrazuje aktuální napětí, proud a kapacitu baterie v reálném čase.
Volba nabíjecího proudu
5A – malé baterie (motorky, zahradní traktory, skútry). Pokud neznáte kapacitu baterie, použijte toto nastavení.
10A – středně velké baterie (malé dodávky, lehké nákladní vozy, zahradní traktory).
25A – velké baterie (osobní automobily, lehké nákladní vozy).
Typy baterií
STD (standardní zaplavené), AGM, GEL, EFB a LFP (lithium-železo-fosfátové).
POZOR: Režim LFP je určen výhradně pro LiFePO4 baterie!
B. Režim napájecího zdroje
Stiskněte MODE a poté Enter pro aktivaci režimu napájecího zdroje. Výstupní napětí lze nastavit tlačítkem Dolů. V tomto režimu je ochrana proti přepólování a zkratu aktivní.
Výchozí výstupní napětí podle modelu:
• Model 12V: výchozí 13,6V | rozsah 12–14,9V | max. 25A
• Model 24V: výchozí 27,2V | rozsah 24–29,8V | max. 25A
• Model 36V: výchozí 40,8V | rozsah 36–44,7V | max. 25A
• Model 48V: výchozí 54,4V | rozsah 48–59,6V | max. 25A
C. Test alternátoru
Po výběru tohoto režimu LCD zobrazí aktuální napětí v reálném čase. Po stisknutí Enter se zobrazí historické maximální napětí.
• Režim 12V: napětí 13,3–15,5V → displej zobrazí OK. Mimo tento rozsah → NOT OK.
• Režim 24V: napětí 26,6–31V → displej zobrazí OK. Mimo tento rozsah → NOT OK.
D. Výběr jazyka
Na displeji lze přepínat mezi angličtinou a dalšími jazyky.


4. Fáze nabíjení (příklad pro 12V)
1. Diagnostika
Nabíječka analyzuje, zda lze baterii nabít. Displej zobrazí příslušné hlášení: „WRONG CONNECTION" (svorky nejsou správně připojeny nebo zkrat), „Over-voltage" (napětí baterie je příliš vysoké), „Reverse" (přepólované svorky), „BAD BATTERY" (baterie je vadná a musí být vyměněna).
2. Předběžné nabíjení a měkký start
Pokud je napětí baterie nižší než 12V, nabíječka začne nabíjet malým proudem a postupně jej zvyšuje na nastavený konstantní proud.
3. Hlavní nabíjení (konstantní proud – CC)
Fáze rychlého nabíjení. Nabíječka automaticky přizpůsobuje nabíjecí proud podle stavu baterie, čímž prodlužuje její životnost.
4. Absorpce (konstantní napětí – CV)
Nabíjecí napětí se udržuje na přibližně 14,6V, zatímco nabíjecí proud postupně klesá, dokud není baterie plně nabita.
5. Klidová fáze
Když baterie dosáhne plného nabití a nabíjecí proud klesne na 0, nabíječka přeruší výstup a po stanovenou dobu měří pokles napětí.
6. Dobíjecí fáze
Pokud napětí plně nabité baterie po 2 minutách poklesne, nabíječka automaticky spustí opětovné nabíjení (fáze 1–5).
7. Rekondice
Pokud napětí plně nabité baterie neklesne do 2 minut, nabíječka přejde do režimu rekondice a nabíjí baterii vyšším napětím pro obnovu kapacity.


5. Ochrana baterie
a) Ochrana proti přepólování
Aktivuje se při prohození svorek. Na LCD se zobrazí „WARNING Reverse".
b) Ochrana proti zkratu
Aktivuje se při zkratu svorek. Na výstupní kabely není přiváděn žádný proud. LCD zobrazí „WARNING WRONG CONNECTION".
c) Ochrana proti přepětí
Aktivuje se, pokud je nabíječka nastavena na nižší napětí, než má připojená baterie. LCD zobrazí „WARNING Over-voltage".
d) Diagnostika baterie
Nabíječka průběžně sleduje stav baterie. Pokud napětí baterie během nabíjení nestoupá přiměřeně nebo je překročena maximální doba nabíjení, LCD zobrazí „WARNING BAD BATTERY".
e) Ochrana proti přehřátí
Pokud vnitřní teplota nabíječky stoupne příliš vysoko, nabíjecí proud se automaticky sníží. LCD zobrazí „WARNING Over-temperature". Po ochlazení nabíječka automaticky obnoví nabíjení.
6. Řešení problémů
	Stav
	Možná příčina
	Řešení

	Vadná baterie
	Napětí baterie během nabíjení nestoupá přiměřeně nebo je překročena maximální doba nabíjení.
	Nechte baterii otestovat odborníkem nebo ji vyměňte.

	Baterii nelze nabít
	Nabíječka není zapojena do zásuvky.
	Zkontrolujte, zda je nabíječka zapojena do sítě a LCD displej svítí.

	Baterii nelze nabít
	Nesprávné připojení svorek.
	Odpojte nabíječku, zkontrolujte připojení svorek. Ujistěte se, že kladný a záporný pól jsou správně propojeny.

	Baterii nelze nabít
	Příliš vysoké napětí baterie – LCD zobrazí „Over-voltage".
	Tato nabíječka nabíjí 12V/24V/36V/48V baterie. Ověřte, že připojená baterie odpovídá zvolenému napětí.

	Baterii nelze nabít
	Přehozené svorky – LCD zobrazí „Reverse".
	Zkontrolujte správnost připojení svorek.




7. Údržba
Tato nabíječka vyžaduje minimální údržbu. Dodržováním několika pravidel prodloužíte její životnost.
PŘED JAKOUKOLI ÚDRŽBOU NEBO ČIŠTĚNÍM VŽDY ODPOJTE NABÍJEČKU ZE SÍTĚ.
1. Skladujte na čistém a suchém místě.
2. Kabely sviňte, když nabíječku nepoužíváte.
3. Pouzdro a kabely čistěte mírně vlhkým hadříkem.
4. Korozi ze svorek odstraňte roztokem vody a jedlé sody.
5. Pravidelně kontrolujte kabely, zda nemají praskliny nebo jiné poškození – v případě potřeby je nechte vyměnit.
6. VAROVÁNÍ: Veškeré ostatní opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
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